**IOŚ.271.32.2020**

...................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**KARTA INFORMACYJNA**

**dotyczy**

**„Zakupu ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową”**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań, (należy wpisać TAK lub NIE)** | **Ewentualnie przedstawić rozwiązana równoważne****🟋** |
| Lp | **CIĄGNIK** | TAK | NIE |  |
| **1** | **fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2020**  |  |  |  |
| **2** | Masa ciągnika od 4000 kg do 5500 kg. |  |  |  |
| **3** | Silnik o mocy znamionowej minimum 105 KM, 4 – cylindrowy. |  |  |  |
| **4** | Przekładnia 24x24 z rewersem elektrohydraulicznym |  |  |  |
| **5** | Napęd na dwie osie. |  |  |  |
| **6** | Tylny WOM min. 3 prędkości (540/540E/1000 obr/min). |  |  |  |
| **7** | Udźwig podnośnika tylnego: min 4000 kg, pompa hydrauliki zewnętrznej o wydajności min 60 l/min  |  |  |  |
| **8** | Min. 3 pary tylnych wyjść hydrauliki zewnętrznej |  |  |  |
| **9** | TUZ tylny z ramionami dolnymi z zaczepami automatycznymi kategorii II lub III, sterowany elektronicznie |  |  |  |
| **10** |  Hamulce robocze hydrauliczne, hamulce postojowe sterowanie mechaniczne |  |  |  |
| **11** | Przedni TUZ Kategorii II oraz 1 para przednich zaworów hydrauliki zewnętrznej |  |  |  |
| **12** | Zaczep tylny transportowy regulowany oraz dolna belka zaczepowa |  |  |  |
| **13** | Max prędkość minimum 40 km/h. |  |  |  |
| **14** | Kabina z homologacją na dwie osoby, komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją oraz klimatyzacją, radiem, siedzenie kierowcy z amortyzacją pneumatyczną i pasami bezpieczeństwa; regulowana kolumna kierownicy; przednia wycieraczka szyb; spryskiwacz przedniej szyby; lusterka boczne, szyba tylna uchylna |  |  |  |
| **15** | Sterowanie TUZ oraz WOM na błotniku |  |  |  |
| **17** | Oświetlenie:- 2 przednie, główne światła - 2 reflektory robocze z przodu- 2 reflektory robocze z tyłu- lampa błyskowa (ostrzegawcza) |  |  |  |
| **18** | Ogumienie : szerokość koła przód min.420 mm tył min. 510 mm |  |  |  |
|  **KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA** |
| **1** | Kosiarka wysięgnikowa fabrycznie nowa zawieszana na tylnym TUZ ciągnika ze sterowaniem elektrycznym za pomocą multi joystick. |  |  |  |
| **2** | Zasięg pracy min. 5,20 m |  |  |  |
| **3** | Głowica kosząca o szerokości roboczej min. 1,25 m |  |  |  |
| **4** | Masa zestawu w przedziale 1200 – 1500 kg |  |  |  |
| **5** | Kosiarka wyposażona we własną chłodnicę i pompę |  |  |  |
| **6** | Pojemność zbiornika oleju min. 180 l; zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury |  |  |  |
| **7** | Kosiarka wyposażona w noże do cięcia gałęzi o średnicy min 80 mm |  |  |  |
| **8** | Wał napędowy |  |  |  |
| **9** | Regulowane stopy podporowe |  |  |  |
| **10** | Kosiarka wyposażona w tylne światła drogowe |  |  |  |
| **11** | Liczba noży 14 szt. |  |  |  |
| **12** | Masa noża 1,2 kg |  |  |  |

*.......................... dnia............2020r.*

 *..........................................................................................*

 *podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy*

*🟋 należy podać rozwiązania równoważne nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego*

 *Wypełniona kartę informacyjną należy złożyć wraz z ofertą*